1300

1-ая камера

22 – 95-97.5/150-155 – эконом.

22 – 97.5-100/150-155 – 50/50

22 – 100-105/150-155 – мощн.

23 – 97.5-100/150-155 – эконом.

23 – 100-102.5/150-155 – 50/50

23 – 102.5-107.5/150-155 – мощн.
1400

1-ая камера

22 – 97.5-100/150-155 – эконом.

22 – 100-102.5/150-155 – 50/50

22 – 102.5-107.5/150-155 – мощн.

23 – 100-102.5/150-155 – эконом.

23 – 102.5-105/150-155 – 50/50

23 – 105-110/150-155 – мощн.
1500

1-ая камера

23 – 100-102.5/150-155 – эконом.

23 – 102.5-105/150-155 – 50/50

23 – 105-110/150-155 – мощн.

24 – 102.5-105/150-155 – эконом.

24 – 105-107.5/150-155 – 50/50

24 – 110-115/150-155 – мощн.
1600

1-ая камера

23 – 100-102.5/150-155 – эконом.

23 – 102.5-107.5/150-155 – 50/50

23 – 107.5-115/150-155 – мощн.

24 – 105-107.5/150-155 – эконом.

24 – 107.5-112.5/150-155 – 50/50

24 – 115-120/150-155 – мощн.

1700

1-ая камера

24 – 107.5-110/150-155 – эконом.

24 – 110-115/150-155 – 50/50

24 – 117.5-125/150-155 – мощн.

25 – 110-115/150-155 – эконом.

25 – 115-120/150-155 – 50/50

25 – 120-130/150-155 – мощн.

1300

2-ая камера

23 – 100-105/135-145 – эконом.

23 – 105-110/135-145 – 50/50

23 – 110-115/130-145 – мощн.

24 – 102.5-107.5/135-145 – эконом.

24 – 107.5-112.5/135-145 – 50/50

24 – 112.5-117.5/135-145 – мощн.
1400

1-ая камера

23 – 102.5-107.5/135-145 – эконом.

23 – 107.5-112.5/135-145 – 50/50

23 – 112.5-117.5/135-145 – мощн.

24 – 105-110/135-145 – эконом.

24 – 110-115/135-145 – 50/50

24 – 115-120/135-145 – мощн.
1500

1-ая камера

24 – 107.5-112.5/135-140 – эконом.

24 – 112.5-117.5/135-140 – 50/50

24 – 117.5-122.5/135-140 – мощн.

25 – 110-115/135-140 – эконом.

25 – 115-120/135-140 – 50/50

25 – 120-125/135-140 – мощн.
1600

2-ая камера

25 – 112.5-117.5/135-140 – эконом.

25 – 117.5-122.5/135-140 – 50/50

25 – 122.5-127.5/135-140 – мощн.

26 – 115-120/135-140 – эконом.

26 – 120-125/135-140 – 50/50

26 – 125-130/135-140 – мощн.

1700

2-ая камера

26 – 117.5-122.5/135-140 – эконом.

26 – 122.5-127.5/135-140 – 50/50

26 – 127.5-132.5/135-140 – мощн.

27 – 120-125/135-140 – эконом.

27 – 125-130/135-140 – 50/50

27 – 130-135/135-140 – мощн.

