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12.14.4. Притирка клапанов 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Выполнение работы показано на примере одного клапана. Притирка остальных клапанов проводится аналогично. 

Вам потребуются 

коловорот или реверсивная дрель 
притирочная паста 

керосин 

слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана 

Cлабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите клапан и

маслоотражательный 
колпачок (см. подраздел

12.5.1.).

Если целью ремонта

является только притирка 
клапанов, полную разборку 
головки блока цилиндров

можно не проводить. 
Однако целесообразно 
совместить эту работу с 
осмотром и проверкой всех 
деталей головки (с полной ее 
разборкой).




2. Нанесите на фаску 
3. Наденьте на стержень

клапана притирочную пасту клапана предварительно

сплошным тонким слоем.
подобранную пружину. 
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4. Вставьте клапан в

направляющую втулку со 
стороны камеры сгорания.

7. Наденьте на стержень второй конец трубки.

Пояснение

При ослаблении прижатия 
под действием пружины 
клапан отходит от седла.

10. Удалите притирочную пасту с клапана и...




5. Наденьте на стержень

клапана резиновую трубку (со стороны привода) с некоторым натягом.

8. Включите дрель на 
минимальную частоту 
вращения (в реверсивном 
режиме) и притрите клапан, 
периодически то прижимая 
его к седлу, то ослабляя 
прижатие.

9. Притирку проводите до 
появления на фаске клапана 
непрерывного блестящего 
пояска шириной не менее 1, 
5 мм.

11. ...с седла.




6. Зажмите в патрон дрели

металлический стержень, по наружному диаметру равный стержню клапана.

Пояснение

Клапан прижат к седлу.

Предупреждение

На седле клапана после 
притирки также должен 
появиться блестящий поясок 
шириной не менее 1,5 мм.

12. Установите клапан и маслоотражательный 
колпачок. 
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13. Запрессуйте колпачок до
14. Установите клапанные
15. Проверьте качество
упора легкими ударами
пружины, сухари, свечу
притирки. Установите
молотка через оправку.
зажигания. Переверните
головку привалочной
плоскостью вверх.

16. После выдерживания в
течение 6-8 часов на бумаге
не должно быть следов
протечки керосина из
камеры сгорания. Если есть
следы протечки, повторите
притирку или проведите
дефектовку и при
необходимости
шлифование клапанов и их
седел.


головку, подложив под нее
лист белой бумаги (в случае негерметичности клапанов на ней более заметны следы протечки), на
горизонтальную поверхность (стол), залейте в камеру сгорания керосин.

17. Если результаты
проверки положительны, удалите керосин и
установите детали в порядке, обратном снятию. 

