Требования к кривой опережения зажигания

Если вы делаете значительные изменения на двигателе, который имеет оптимальные кривые опережения зажигания вакуумного и центробежного регуляторов, эта таблица поможет вам определить новые кривые опережения зажигания для достижения максимальной мощности.
Требования к кривой опережения зажигания

	Модификация
	Вакуумный регулятор
	Центробежный регулятор

	Увеличение степени сжатия 
	Запаздывание всей кривой 
	Меньшее общее опережение, особенно при пиковой мощности (более жесткие пружины и уменьшение смещения грузиков) 

	Добавление системы впуска с высоким потоком 
	Остается неизменным 
	Меньшее опережение во всем диапазоне оборотов (более мощные пружины уменьшение смещения грузиков) 

	Добавление впускных колллекторов 
	Возможно необходимо опережение/запаздывание в зависимости от температуры смеси и состава выхлопных газов 
	Если загрязнение смеси уменьшается, то температуры смеси обычно становятся   ниже. Это часто требует небольшого увеличения опережения зажигания во всем диапазоне оборотов (более слабые пружины и большее смещение грузиков) 

	Распредвал с более длительным периодом открывания клапанов


	Уменьшить натяжение пружины в диафрагме, чтобы кривая росла быстрее


	Начальному опережению зажигания нужно быть быстрее и в меньшей степени общее опережение должно происходить при более низких оборотах (это достигается с помощью менее жестких пружин)



	Нагнетатель

(наддув)


	Нужен специальный вакуумный регулятор с уменьшенным рабочим давлением
	Общее опережение зажигания должно быть уменьшено, а кривая должна расти медленнее (более жесткие пружины и меньшее смещение грузиков)



	Турбонагнетатель (турбокомпрессор)


	Нужен специальный вакуумный регулятор с уменьшенным рабочим давлением


	Уменьшить общее опережение зажигания совместно с быстрым начальным участком кривой. "Медленная" кривая при работе турбонаддува (используя комбинацию слабых и жестких пружин плюс уменьшенное смещение грузиков)



	Чугунные головки блока цилиндров с каналами


	Остается неизменным


	Расширьте высокооборотистую часть кривой (добавьте одну жесткую пружину)

	Алюминиевые головки блока цилиндров


	Уменьшенные температуры поверхности требуют немного большего опережения зажигания (увеличить значение опережения и слегка уменьшить усилие пружины)


	Часто требует меньшего общего опережения из-за лучшего наполнения цилиндров, но более быстрый начальный участок кривой из-за низких скоростей потока в каналах и завихрений более слабые пружины и небольшое уменьшение смещения грузиков)

	Переход на этилированный бензин (с таким же октановым числом)


	Уменьшить общее опережение зажигания (увеличить натяжение пружины и значение опережения)


	Уменьшить общее опережение зажигания, увеличить натяжение пружины и уменьшить смещение грузиков)




