Колонки:

MB Quart DSD-213
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Двух полосная компонентная акустика; 

Размер 13 см; 

Максимальная входная мощность 90 Вт; 

Чувствительность 84 дБ; 

Частотная характеристика 55 Гц – 32 кГц 

Полное сопротивление 4 Ом.
Boschmann RB-6200XT
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Акустическая система 2-полосная компонентная 
Диаметр 165 мм 
Диапазон частот 50 - 25000 Гц 
Максимальная мощность 250 Вт 
Чувствительность 93 дБ 
Сопротивление 4 Ом 
Усилители:

колонки

Boschmann XR-888
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Класс усилителя АВ 

Число каналов 4 

Суммарная максимальная мощность 1200 Вт 

Номинальная мощность (4 Ом), Вт х канал 60 Вт х 4 

Номинальная мощность (2 Ом), Вт х канал 95 Вт х 4 

Номинальная мощность, мостовой режим (4Ом), Вт х канал 200 Вт х 2 

Максимальная мощность, мостовой режим (4Ом), Вт х канал 600 Вт х 2 

Отношение сигнал/шум > 100 дБ 

Разделение каналов > 100 дБ 

Коэффициент гармонических искажений ≤ 0,05% 

Входное сопротивление 22 кОм 

Входная чувствительность 0,2-6 В 

Фильтр верхних частот каналов ½ 80-1200 Гц 

Фильтр верхних частот каналов ¾ 80-1200 Гц 

Фильтр нижних частот каналов ¾ 50-250 Гц 

Крутизна затухания фильтра 24 дБ/октава 

Регулятор усиления НЧ, 0, +6, +12 дБ (50 Гц) 

Коэффициент демпфирования 200 

Рекомендуемый номинал предохранителей 40А 

Диапазон воспроизводимых частот 5-50 000 Гц 

Высота 59,5 мм 

Ширина 248 мм 

Глубина 250 мм 

Вес 2,67 кг
Сабвуфер
 Boschmann PCH-2682EX
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Класс: 2-канальный 

Подробно: -Число каналов (тип усилителя) 2 
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом) 70 Вт х 2 
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом) 120 Вт х 2 
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 175 Вт х 1 
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 600 Вт х 1 
Коэффициент демпфирования 200 

ФНЧ 80 - 1200 Гц, ФВЧ 50 - 250 Гц; 
Bass Boost 0/+12 дБ (3/4 канал) 
Сабвуфер:
Vibe SLR 12
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Страна В.Британия. Модельный ряд Серия Slick SLR Сабвуфер Количество динамиков 1 х 300 мм (Slick S12) Мощность номинальная / максимальная, Вт 400 / 1200 Габариты 360 х 400 х 400 мм
Магнитола:

Pioneer DEH-1400R 
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Источник: CD/CD-R/CD-RW
RDS: Да

Размер: 1 DIN

Защита: съёмная передняя панель

Встроенный усилитель: 4-х канальный

Тюнер: FM/AM/MW/LW
Макс. Мощность - фронт, вт: 45

Макс. Мощность - тыл, вт: 45

Линейный выход: 1

ЦАП: 1 бит, фильтр с 8-кратной передескритизацией

Номин. мощность - фронт, вт: 25

Номин. мощность - тыл, вт: 25
Конденсатор:
MYSTERY MCD-15
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Конденсатор 1.5 Ф, с цифровым вольтметром
