	

	Тип
	хэтчбек

	Количество дверей
	4

	Количество мест
	4

	Двигатель

	Число и расположение цилиндров
	R4

	Расположение двигателя
	спереди, поперечно

	Рабочий объем, куб.см.
	1396

	Диаметр цилиндра и ход поршня
	75.0 x 79.0

	Степень сжатия
	10

	Число клапанов на цилиндр
	4

	Расположение распределительного вала и клапанов
	верхнеклапанный с двумя верхними распределительными валами

	Система питания
	многоточечный впрыск

	Наличие наддува
	-

	Мощность, л.с.(кВт) при 1/мин.
	103(76)/6000

	Крутящий момент, Н/м
	127/3000

	Тип проивода
	переднеприводной

	Число передач механической КП
	5

	Число передач автоматической КП
	-

	Ходовая часть

	Передняя подвеска
	поперечный рычаг,подпружиненная стойка,поперечный стабилизатор

	Задняя подвеска
	подвеска De-Dion c тягой (соединяющей рычаги),подпружиненная стойка

	Усилитель руля
	+

	Тормоза передние/задние
	дисковые/барабанные

	Наличие АБС
	+/-

	Шины, стандартная комплектация
	175/65 R 14 H

	Размеры и масса

	База, мм.
	2502

	Колея колес, передних/задних, мм.
	1472/1466

	Длина x ширина x высота, мм.
	3973 x 1688 x 1419

	Снаряженная масса, кг.
	1075

	Допустимая полная масса, кг.
	1480

	Объем багажника мин./макс., л.
	304/1086

	Масса буксируемого оборудованного тормазами прицепа, кг.
	1000

	Объем топливного бака, л.
	50

	Общие данные

	Разгон с места до 100 км/ч, с.
	10.7

	Максимальная скорость, км/ч.
	185

	Средний условный расход топлива, л/100 км.
	6.6

	Тип топлива
	бензин 'супер' неэтилированный


