	Температура
	Впуск, мм
	Выпуск, мм
	Впуск, инд.
	Выпуск, инд.

	-10
	0,128
	0,178
	44,1
	61,6

	-7,5
	0,129
	0,179
	44,8
	62,3

	-5
	0,131
	0,181
	45,4
	62,9

	-2,5
	0,133
	0,183
	46,1
	63,6

	0
	0,135
	0,185
	46,8
	64,3

	2,5
	0,137
	0,187
	47,4
	64,9

	5
	0,139
	0,189
	48,1
	65,6

	7,5
	0,141
	0,191
	48,7
	66,2

	10
	0,143
	0,193
	49,4
	66,9

	12,5
	0,144
	0,194
	50,0
	67,5

	15
	0,146
	0,196
	50,7
	68,2

	17,5
	0,148
	0,198
	51,3
	68,8

	20
	0,150
	0,200
	52,0
	69,5

	22,5
	0,152
	0,202
	52,7
	70,2

	25
	0,154
	0,204
	53,3
	70,8

	27,5
	0,156
	0,206
	54,0
	71,5

	30
	0,158
	0,208
	54,6
	72,1

	32,5
	0,159
	0,209
	55,3
	72,8

	35
	0,161
	0,211
	55,9
	73,4


