Размерные группы поршней и цилиндров блока

	РЕМОНТНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ, мм
	ОБОЗНАЧЕНИЕ
ГРУППЫ
	ДИАМЕТР, мм

	
	
	ПОРШНЯ (ЮБКА)
	ЦИЛИНДРА

	-
	А
	92,000-91,988
	92,036-92,024

	
	Б
	92,012-92,000
	92,048-92,036

	
	В
	92,024-92,012
	92,060-92,048

	
	Г
	92,036-92,024
	92,072-92,060

	
	Д
	92,048-92,036
	92,084-92,072

	0,5
	А
	92,500-91,488
	92,536-92,524

	
	Б
	92,512-92,500
	92,548-92,536

	
	В
	92,524-92,512
	92,560-92,548

	
	Г
	92,536-92,524
	92,572-92,560

	
	Д
	92,548-92,536
	92,584-92,572

	1,0
	А
	93,000-92,988
	93,036-93,024

	
	Б
	93,012-93,000
	93,048-93,036

	
	В
	93,024-93,012
	93,060-93,048

	
	Г
	93,036-93,024
	93,072-93,060

	
	Д
	93,048-93,036
	93,084-93,072


